

Utilisation maquette travelling

Ouvrir l’assemblage : Assemblage travelling.SLDASM

Réglage tension de la corde : faire un double-clique sur le flasque de gauche et régler la cote nommée tension.



Réglage de l’entraxe moteur/poulie motrice : faire un double-clique sur la contrainte nommée ENTRAXE et régler la cote nommée ENTRAXE.



Ouvrir l’assemblage : Assemblage travelling avec tourelle.SLDASM pour modifier la maquette avec la chaîne d’énergie.